>> MIB - Management Information Base
>> Table: wlcAutoVSSTable - (.1.3.6.1.4.1.272.4.61.1.37.1)
Description: This table combines auto configured WTP with the VSS profile.
wlcAutoVSSTable
OID | Name | Type | Access
.1 | Index | INTEGER | RW
.2 | wlanIfIndex | INTEGER | RW
.3 | ProfIndex | INTEGER | RW
.4 | AdminStatus | ENUM | D
Index
Unique index.
wlanIfIndex
WLAN interface of the requested WTP WLAN interface. See wlcAutoWlanIfIndex.
ProfIndex
This variable contains the unique VSS profile index. See wlcVSSProfIndex.
AdminStatus
Delete the requested VSS. Enumerations: enabled (1) disabled (2) delete (3)

MIB Reference to Software Version 10.1.21 generated on 2016/12/23. Provided by webmaster@bintec-elmeg.com Copyright ©2016 by bintec elmeg GmbH