>> MIB - Management Information Base
>> Table: mpsArsRoutingConfig - (.1.3.6.1.4.1.272.4.53.10.1)
mpsArsRoutingConfig
OID | Name | Type | Access
.1 | mpsArsRoutingFallbackLevel | INTEGER | RW
mpsArsRoutingFallbackLevel
This value contains the maximum fallback level. Range: 0 to 2

MIB Reference to Software Version 7.9.5 generated on 2010/10/07. Provided by webmaster@funkwerk-ec.com Copyright ©2010 by Funkwerk Enterprise Communications GmbH