>> MIB - Management Information Base
>> Table: voipStatMIB - (.1.3.6.1.4.1.272.4.33.22)
voipStatMIB
OID | Name | Type | Access
.1 | voipStatRtcpHistoryMaxEntries | INTEGER | RW
voipStatRtcpHistoryMaxEntries
Maximum number of voipStatRtcpHistory entries in memory. Range: 0 to 65535

MIB Reference to Software Version 10.2.12 generated on 2023/08/29. Provided by webmaster@bintec-elmeg.com Copyright ©2023 by bintec elmeg GmbH